单轴稳拍云台Q30单按键功能描述

Q30基本参数：

1：工作电压3.3-4.2V

2：单轴稳拍云台拍模式工作电流：0.15-0.6A，遥控器工作电流1-10MA

3:预留带2.4G遥控器功能，可以同时连接手机和单轴稳拍云台云台。手机拍照功能。同时可以遥控单轴稳拍云台

4:待机功耗：<50uA 遥控器<3uA

5：充电电流：400MA 遥控器充电电流：50MA

6：电池：602530 450MA.遥控器电池401020 55MA

功能定义描述：

1：电源键：长按**开机按键**3S开机/关机绿灯闪亮云台水平方向工作，短按电源键切换云台垂直方向垂直工作，再短按短按电源键云台再切换回水平方向工作（这些模式都是绿灯闪亮）

云台水平方向双击电源键盗梦空间功能。云台垂直方向双击电源键盗梦空间功能（见图描述）

2：工作异常亮红灯：使用中锁定稳定器红灯闪亮40秒后关机。锁定稳定器红灯闪亮5秒关机

3：电池3.3V低电红灯闪 ，电池3V关机

4：充电中红灯亮。充满电绿灯。

